Dezinfekcinis masažinių ir sūkurinių vonių skystis

Naudojimo instrukcija:

1. Prileiskite į vonią vandens. Vandens lygis turi būti ne žemesnis, nei 5cm virš aukščiausio purkštuko. Reguliuojamus purkštukus nuleiskite žemyn. Laikykitės turimos masažinės vonios gamintojo valymo ir dezinfekavimo instrukcijų.
2. Įpilkite dezinfekcinio skysčio 0,1% vandens tūrio (100ml/100l vandens).
3. Užsukite oro reguliatorių ir įjunkite masažinę sistemą 5 minutėms.
4. Išjunkite masažinę sistemą ir palikite tirpalą vonioje 30 minučių.
5. Vėl įjunkite masažinę sistemą 5 minutėms.
6. Išleiskite vandenį iš vonios. Praskalaukite vonią ir masažinius purkštukus. Palikite atidarytą apatinį sifono vožtuvą iki kito vonios naudojimo.

**Įspėjimas**: Po naudojimo sandariai uždarykite dezinfekcinio skysčio talpą. Talpą laikyti vėsioje, sausoje, gerai ventiliuojamoje aplinkoje, apsaugant nuo šalčio ir tiesioginių saulės spindulių. ( laikymo temperatūra 5-25 C). Nelaikyti kartu su gėrimais, maisto produktais ar naminių gyvūnų maistu.

Produkto nauda:

* Mineralinės kilmės ir didelio efektyvumo
* Pašalina 99.995% bakterijų
* 100% biologiškai skaidosi ir yra draugiškas aplinkai
* Be spirito, be aldehidų, be tirpiklių, be dažų ar kvapiųjų medžiagų
* Natūralūs ingredientai, be konservantų
* Pagamintas iš elektrochemiškai aktyvuoto gryno druskos tirpalo
* Saugus žmonėms, aplinkai ir gamtai, PH neutralus
* Saugus ir praktiškas (tinkamas naudoti šaltame ar šiltame vandenyje)
* Naikina bakterijas, grybelius, virusus ir sporas
* Testuota vadovaujantis VAH ir DGHM instrukcijomis
* Atitinka DIN 901
* Sudėtyje nėra pavojingų medžiagų

Gamintojas: RUDOLF KOLLER Ges.m.b.H. A-1210 VIENNA Austria

Importuotojas: UAB “POLIPLASTAS” Gėlių g. 97, Tabariškiai, Kauno raj. +370 686 23 155



**1000ml**